




1. 










Para que cogiese la IP configurada manual no me servía con desconectar y conectar mediante comando. He tenido que reiniciar la máquina para que iniciase con la IP manual 192.168.1.180, correctamente.













Para que los cambios se efectúen correctamente debo reiniciar la máquina completa. Cambio a 192.168.1.100







1. Se envía a nuestra máquina.

